**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**Wykaz elementów demontowanych i odtworzeniowych**

1. **Elementy demontowane – majątek PGE Dystrybucja S.A.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element | Uwagi |
|  | 2 | [szt] | Słup żelbetowy 2xŻN-10,5 A-owy wraz z osprzętem |  |
|  | 1 | [szt] | Słup żelbetowy ŻN-10 przelotowy wraz z osprzętem |  |
|  | 376 | [m] | Przewód Al 50mm2 |  |
|  | 35 | [m] | Przewód Al 35mm2 |  |
|  | 14 | [m] | Przyłącza napowietrzne gołe 2x Al. 25mm2 |  |
|  | 43 | [m] | Przyłącza napowietrzne izolowane AsXSn 4x25mm2 |  |

1. **Elementy odtworzeniowe – majątek PGE Dystrybucja S.A.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element |  |
|  | 1 | [kpl] | Słup wirowany krańcowy K10,5/17,5 wraz z ustojem i osprzętem | Wyposażenie  wg tabeli mont. |
|  | 1 | [kpl] | Słup wirowany odporowy O12/10 wraz z ustojem i osprzętem |
|  | 6 | [szt] | Ogranicznik przepięć 0,5/10kA z sygnalizacją uszkodzenia i odłącznikiem |  |
|  | 1 | [kpl] | Złącze kablowe ZK4+1P | Wyposażenie wg rysunku EN-03 |
|  | 38 | [m] | Przewód AsXSn 4x70mm2 0,6/1kV |  |
|  | 37 | [m] | Przewód AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV |  |
|  | 53 | [m] | Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV |  |
|  | 80 | [m] | Kabel YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV |  |
|  | 1 | [szt] | Mufa kablowa termokurczliwa nN na kabel YAKY 4x35 |  |
|  | 61 | [m] | Rura karbowana niebieska o średnicy zewnętrznej 110mm |  |
|  | 26 | [m] | Rura dwudzielna niebieska o średnicy zewnętrznej 110mm |  |
|  |  | [szt] | Oznaczniki kablowe (folie, znaczniki) | Wg zapotrzebowania |

1. **Elementy demontowane – majątek Urzędu Gminy Dłutów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element | Uwagi |
|  | 2 | [szt] | Wysięgnik łukowy | Jeden wysięgnik do ponownego wykorzystania na słupie 47 |
|  | 2 | [szt] | Oprawa oświetleniowa | Do ponownego wykorzystania |

1. **Elementy odtworzeniowe – majątek Urzędu Gminy Dłutów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element |  |
|  | 82 | [m] | Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV |  |
|  | 38 | [m] | Przewód AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV |  |
|  | 1 | [szt] | Słup oświetleniowy betonowy wirowany z wnęką złączową I wysięgnikiem montowanym na szczycie słupa |  |
|  | 6 | [szt] | Ogranicznik przepięć 0,5/10kA z sygnalizacją uszkodzenia i odłącznikiem |  |
|  | 12 | [m] | Rura karbowana niebieska o średnicy zewnętrznej 110mm |  |
|  |  | [szt] | Oznaczniki kablowe (folie, znaczniki) | Wg zapotrzebowania |

1. **Elementy demontowane – majątek obcy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element | Uwagi |
|  | 175 | [m] | Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV |  |
|  | 105 | [m] | Kabel YAKY 4x120mm2 0,6/1kV |  |

1. **Elementy odtworzeniowe – majątek obcy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element |  |
|  | 188 | [m] | Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV |  |
|  | 102 | [m] | Kabel YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV |  |
|  | 1 | [szt] | Mufa kablowa termokurczliwa nN na kabel YAKY 4x35 |  |
|  | 78 | [m] | Rura karbowana niebieska o średnicy zewnętrznej 110mm |  |
|  | 9 | [m] | Rura dwudzielna niebieska o średnicy zewnętrznej 110mm |  |
|  |  | [szt] | Oznaczniki kablowe (folie, znaczniki) | Wg zapotrzebowania |